FALAZAT

Homlokzati vázkerámia fal:

1,5 cm légáteresztő vékony vakolat.

30 cm Porotherm 30NF vázkerámia falazat, falazó habarccsal falazva.

1,5 cm alap + simítóvakolat él védőkkel.

Glettelés + 2 réteg egyszínű fehér festés.

Válaszfal (konyha és fürdőszoba):

2 réteg glettelés + 2 réteg egyszínű fehér festés.

10 cm vastagságú Porotherm NF10 falazat,

Válaszfal (szobák között):

2 réteg glettelés + 2 réteg egyszínű fehér festés.

10 cm vastag gipszkarton falazat

Lakáselválasztó fal:

Glettelés + 2 réteg egy színű fehér festés.

1,5 cm alap + simítóvakolat él védőkkel.

30 cm mészhomok lakáselválasztó falazat, min. 54 dB hanggátlással.

1,5 cm alap + simítóvakolat él védőkkel.

Glettelés + 2 réteg egy színű fehér festés.

A vizes helységek válaszfalai:

0,8 cm ragasztóval és fugával készített kerámia fali csempe burkolat

2 réteg RBI impregnált gipszkarton

CW 50-es alumínium profil

Isover Akusto, 50mm vastagságú hő és hangszigetelő üveggyapot

2 réteg RB gipszkarton

Glettelés + 2 réteg egyszínű fehér festés