NYÍLÁSZÁRÓK: l

A külső nyílászárók: fehér színű műanyag, hatkamrás, résszellőzővel szerelve bukó-nyíló kivitelben. Az üvegezés kétrétegű K-0,9-es hő technikai együtthatóval rendelkezik.

Eloxált belső könyöklők beépítése a nyílászárókhoz.

A belső ajtók utólag beépíthető dekorfóliás teli nyílászárók, kilinccsel a belső ajtók méretei terv szerint kerülnek legyártásra.

Minden lakásba egységes színű, 5 ponton záródó fémbetétes (T-30-as, azaz tűzgátló kivitelben), kívül-belül dekorfóliázott biztonsági ajtó kerül beépítésre.

Közös terekben, mint pl: folyósok, műanyag nyílászáró kerül beépítésre, míg a nagy igénybevételnek kitett lépcsőházi bejárati ajtó alumínium profilból készült mágneszárral ellátott.

Vevő kérésére és költségére, külső redőnytokos műanyag vagy alumínium redőnyök beszerelését különböző típusú szúnyoghálóval a beruházó vállalja, annak kivitelezésére azonban abban az esetben kerülhet sor, ha a vevő az árajánlat szerinti összeget megfizette. vevő saját maga is intézheti szereltetheti az árnyékolót.