VAKOLAT

A belső vakolat gépi vakolás 1-1.5cm vastagságú, alumínium elvédővel ellátva.

Épületszigetelés:

A külső szigetelés: EPS hőszigetelés 20cm-es vastagságban színező vékony vakolattal.

Homlokzati vázkerámia fal:

1,5 cm légáteresztő vékony vakolat.

30 cm Porotherm 30NF vázkerámia falazat, hőszigetelő falazó habarccsal falazva.

1,5 cm alap + simítóvakolat él védőkkel.

Glettelés + 2 réteg egyszínű fehér festés.