ELEKTROMOS HÁLÓZAT

Lakásokban fehér színű elektromos szerelvények (dugaljak, kapcsolók) kerülnek beépítésre.

A lakásokon belüli elektromos hálózat kiépítése a beruházó feladata kivéve a világítóeszközök (lámpatestek, csillárok, falikarok) beszerzése és felszerelése a vevő feladata és költsége.

A lakás vételárában 1x32 Amper teljesítményt adunk, ennek bővítését 3x16 Amperre a vevő feladata és költsége az áramszolgáltató felé.

A riasztó berendezésnek az egyes lakásoknál áramkör biztosítása az elosztóban kerül kialakításra, és egy kiállás a készüléknek. A riasztó rendszer teljes kiépítését (pl: központi egységét, mozgásérzékelő) a vevő kérésére és költségére a beruházó vállalja, de annak kivitelezésére abban az esetben kerül sor, ha a vevő annak ellenértékét megfizette.

Érintésvédelem az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szerint, illetve az MSZ 172 szerinti érintésvédelemmel.

A ház audio kaputelefon rendszerrel és automata kapunyitóval lesz felszerelve.

A lépcsőházban és egyéb közös terekben légterenként időkapcsolós, alkonykapcsolós világítás lesz kiépítve.

A menekülési útvonalat jelző világító táblák kerülnek elhelyezésre.