SZERKEZETI ADATOK

Födém:

Kerámia cserép

cserépléc, ellen léccel, hőtükrös fólia

Szarufa

15 cm hőszigetelés

5 cm hőszigetelés a lécváz között

1 réteg PE párazáró fólia

lécezés

gipszkarton

Glettelés

Lakások belmagassága: 265cm

Közbenső födém hidegpadlóval:

0,8 cm ragasztott mázas kerámia lapburkolat/greslap.

Aljzatkiegyenlítés.

8,0 cm aljzatbeton C 12-16/FN.

1 réteg PE technológiai szigetelés.

3,0 cm Austrotherm AT-L2 34/30 terhelhető hő és hangszigetelés, szegélyezve

20 cm alul felül sík monolit vasbeton födém.

Közbenső födém meleg padlóval:

0,7 cm laminált padlóburkolat szegélyléccel.

0,3 cm alátét fólia.

Aljzatkiegyenlítés.

8,0 cm aljzatbeton C12-16/FN.

1 réteg PE technológiai szigetelés.

3,0 cm Austrotherm AT-L2 34/30 terhelhető hő és hangszigetelés.

Szegélyezve 20 cm alul felül sík monolit vasbeton födém.

Fűtetlen térrel érintkező meleg padló:

0,7 cm laminált padlóburkolat szegélyléccel.

0,3 cm alátét lemez.

Aljzatkiegyenlítés.

8,0 cm aljzatbeton C12-16/FN.1 réteg -PE technológiai szigetelés.

3,0 cm Austrotherm AT-L2 34/30 terhelhető hő és hangszigetelés, szegélyezve.

20 cm alul felül sík monolit vasbeton födém10 cm zsaluzatba helyezett Heratekta hőszigetelés (teremgarázs felett vakolatlan Tektalan HS készül)

Erkély és loggia padló:

0,8 cm fagyálló ragasztóval és fugával készített fagyálló csúszásmentes kerámia/greslap burkolat.

1 réteg rugalmas kent szigetelés üvegháló erősítéssel.

Aljzatkiegyenlítés.

8,0 cm aljzatbeton C 12-16/KK, 1% lejtésben betonozva.

1 réteg PE technológiai szigetelés.

20 cm alul felül sík monolit vasbeton födém, 160 g/m2 üvegszövet háló + vakolatalapozó.

Tetőterasz padló lakótér felett:

0,8 cm fagyálló ragasztóval és fugával készített fagyálló csúszásmentes kerámia/greslap burkolat.

Aljzatkiegyenlítés.

8,0 cm aljzatbeton középhálóval vasalva, min. 1% lejtésben betonozva.

1,2 cm Dörken Delta Drain geo textíliával kasírozott, kétoldalt dombornyomott szivárgó réteg.

2 réteg modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni vízszigetelés első réteg teljes felületen lángolvasztással ragasztva.

Min.18 cm terhelhető exp. PS hab hőszigetelés ékbe vágva, 2,5% lejtésben.

1 réteg PE párazáró fóliafelület folytonosítva, lazán fektetve.

20 cm alul felül sík monolit vasbeton födém.

Glettelés + 2 réteg egyszínű fehér festés.